Print Tool Description

Memory-SW1 function ON OFF

SW1-1 BM sensor Enable Disable

SW1-2 Chinese mode Disable Enable

SW1-3 Serial interface XonXoff DTR/DSR or CTS/RTS

SW1-4 Big5\_GB18030 GB18030 Big5

SW1-5 Cash Drawer Status Disable Enable

SW1-6 Beeper Enable Disable Enable

SW1-7 SW1-8 Baud rate selection

SW1-7 SW1-8

ON ON 115200bps

OFF ON 9600bps

ON OFF 19200bps

OFF OFF 38400bps

Memory-SW2 function ON OFF

SW2-1 SW2-2 Model type selection

SW2-3 SW2-4 Print density selection

SW2-5 Jam Protect Disable Enable

SW2-6 Cut paper after reload Yes No

SW2-7 Low Speed Yes No

SW2-8 Cutter mode Half Full

SW2-1 SW2-2 Model type selection

OFF OFF (504 dots,3.15")

ON OFF (576 dots.3.15")

OFF ON (384 dots. 2.28")

ON ON (384 dots. 2.28")


SW2-3 SW2-4 Print density selection

ON ON Slightly Light

OFF OFF Normal

ON OFF Slightly dark

OFF ON Dark



1. 其他

后续将继续支持兼容扩充其他功能。