**CH340驱动安装说明**

对于使用USB接口的应用程序，您需要安装CH340驱动（USB串口驱动）。 你可以从显示器的制造商处获得驱动程序。


1. 解压“stc-isp-15xx-v6.86h.zip”文件。
2. 在解压的文件中找到“USB to UART Driver”文件夹，双击打开
3. 在打开的文件中双击运行“ch341ser.exe”文件



4、点击箭头指向的“安装”，进入下一步。



3、出现如下图界面，然后点击“确定”，驱动安装就完成了。



4、在Windows 8.1或更早的版本上成功安装驱动程序后，将客显的USB电缆线插入电脑，当您浏览计算机硬件设备时，它将在计算机中显示如下：箭头所指的端口号就是客显和其他软件的通信端口号。

