Vinvision Technology Co., Limited

**TIFLO Reader E10**

Manual do Utilizador

ÍNDICE

Conteúdo

**Notas prévias**.............................................................................................................................................................5

Conteúdo da embalagem:.........................................................................................................................................5

Principais funções do TIFLO Reader:.....................................................................................................................5

Salvaguardas:..............................................................................................................................................................6

**1 Funcionalidades**....................................................................................................................................................7

**2 Descrição dos controlos e entradas do TIFLO Reader E10**......................................................................8

**3 Ligar/desligar e Bbloquear o teclado**...............................................................................................................9

3.1 Ligar/desligar.....................................................................................................................................................9

3.2 Bloquear o teclado...........................................................................................................................................9

**4 Carga da bateria**.....................................................................................................................................................9

4.1 Diretamente à rede elétrica............................................................................................................................9

4.2 Através de um PC............................................................................................................................................9

**5 Configurar o Tiflo Reader E10**.........................................................................................................................10

5.1 Rede.................................................................................................................................................................10

5.1.1 Ativação da Wi-Fi....................................................................................................................................10

5.1.2 Redes Wi-Fi disponíveis........................................................................................................................10

5.1.3 Introdução de senha Wi-Fi....................................................................................................................10

5.1.4 Utilização do teclado..............................................................................................................................10

5.1.5 Utilização de senhas armazenadas.....................................................................................................10

5.2 Informações da versão..................................................................................................................................11

5.3 Informações do dispositivo...........................................................................................................................11

5.4 Configurações de hora e data......................................................................................................................11

5.4.1 Desligar se inativo...................................................................................................................................11

5.4.2 Desligar automaticamente.....................................................................................................................11

5.4.3 Configurar hora e data...........................................................................................................................11

5.4.4 Ligar automaticamente...........................................................................................................................11

5.4.5 Anúncio automático de hora..................................................................................................................11

5.4.6 Formato da hora......................................................................................................................................12

Vinvision Technology Co., Limited

5.4.7 Sincronização Web da hora..................................................................................................................12

5.4.8 Fuso horário.............................................................................................................................................12

5.4.9 Hora de verão..........................................................................................................................................12

5.5 Configurações de voz....................................................................................................................................12

5.5.1 Voz.............................................................................................................................................................12

5.5.2 Velocidade................................................................................................................................................12

5.6 Alarmes............................................................................................................................................................13

5.7 Configurações de retoma de reprodução..................................................................................................13

5.8 Configurar teclas de atalho...........................................................................................................................13

5.9 Configurações de gravação..........................................................................................................................13

5.9.1 Posição do ficheiro de gravação..........................................................................................................13

5.9.2Volume da gravação................................................................................................................................14

5.9.3 Formatos de gravação...........................................................................................................................14

5.9.4 Configuração da gravação externa......................................................................................................14

5.9.5 Cancelamento de ruído..........................................................................................................................14

5.10 Som e vibração de início............................................................................................................................14

5.11 Ferramentas..................................................................................................................................................14

5.11.1 Lembretes de voz.................................................................................................................................14

5.11.2 Memos de voz.......................................................................................................................................15

5.11.3 Calculadora............................................................................................................................................16

5.11.4 Conta minutos........................................................................................................................................16

5.11.5 Bússola...................................................................................................................................................16

5.11.6 Formatação............................................................................................................................................17

5.11.7 Rádio FM................................................................................................................................................17

5.12 Idioma.............................................................................................................................................................18

5.13 Verificar atualizações...................................................................................................................................18

5.14 Configurações de fábrica............................................................................................................................18

**6. Gestão da Memória**............................................................................................................................................18

6.1 Selecionar memória.......................................................................................................................................18

6.2 Informações da pasta ou ficheiro................................................................................................................19

6.3 Operações sobre pastas e ficheiros...........................................................................................................19

6.4 Histórico de ficheiros.....................................................................................................................................19

**7. Marcadores**...........................................................................................................................................................19

7.1 Definir Marcadores.........................................................................................................................................19

7.1.1 Adicionar marcador.................................................................................................................................19

Vinvision Technology Co., Limited

7.1.2 Lista de marcadores...............................................................................................................................19

7.1.3 Definir início de marcador de realce....................................................................................................19

7.2 Gerir marcadores............................................................................................................................................20

7.2.1 Listas de marcadores.............................................................................................................................20

7.2.2 Eliminar marcadores..............................................................................................................................20

**8. Modos de leitura**.................................................................................................................................................20

8.1 Iniciar a leitura.................................................................................................................................................20

8.1.1 Seleccionar ficheiro................................................................................................................................20

8.1.2 Histórico....................................................................................................................................................20

8.1.3 Lista de marcadores...............................................................................................................................20

8.2 Pausa e retoma da leitura.............................................................................................................................20

8.3 Configurações da Leitura..............................................................................................................................21

8.3.1 Ir para página...........................................................................................................................................21

8.3.2 Ir para cabeçalho....................................................................................................................................21

8.3.3 Voz.............................................................................................................................................................21

8.3.4 Velocidade................................................................................................................................................21

8.3.5 Entoação..................................................................................................................................................21

8.3.6 Intervalo de tempo a saltar....................................................................................................................21

8.3.7 Volume da música de fundo..................................................................................................................21

8.3.8 Seleccionar música de fundo................................................................................................................22

8.3.9 Modo de reprodução..............................................................................................................................22

8.3.10 Equalizador............................................................................................................................................22

8.3.11 Passo......................................................................................................................................................22

8.4 Modo de folhear..............................................................................................................................................22

**9 Gravar e reproduzir ficheiros gravados**........................................................................................................22

9.1 Lista de gravações.........................................................................................................................................22

9.2 Reproduzir ficheiros gravados na memória...............................................................................................22

9.3 Gravar a emissão de uma rádio ou de um PodCast................................................................................23

10 Rádios via Internet..............................................................................................................................................23

10.1 Como usar?...................................................................................................................................................23

10.2 Estações pré gravadas...............................................................................................................................23

10.3 As Minhas Estações....................................................................................................................................23

10.3.1 Adicionar estações....................................................................................................................................23

11 PodCasts..................................................................................................................................................................24

11.2 Os meus PodCasts............................................................................................................................................24

Vinvision Technology Co., Limited

11.3 Gerir os meus PodCasts...................................................................................................................................24

11.3.1 Remover PodCasts....................................................................................................................................24

11.3.2 Ordenar os PodCasts.................................................................................................................................25

11.3.3 Armazenar episódios de PodCasts............................................................................................................25

**12 Precauções de segurança e resolução de problemas básicos**...........................................................26

12.1 Precauções de segurança..........................................................................................................................26

12.2 Resolução de problemas básicos.............................................................................................................26

**13 Especificações**...................................................................................................................................................26

Vinvision Technology Co., Limited

**Notas prévias**

Este manual está sujeito a a alterações sem aviso prévio e a Vinvision Technology Co.,

Limited e a Tiflotecnia, Lda. reservam o direito de interpretação.

Obrigado por escolher este produto da Vinvision e Tiflotecnia. Para obter o máximo do seu

novo TIFLO Reader E10, por favor, leia atentamente este Manual antes de o usar.

Conteúdo da embalagem:

TIFLO Reader E10;

Cabo USB;

Adaptador OTG;

Auscultadores;

Carregador da bateria.

Principais funções do TIFLO Reader:

Leitura de livros/documentos em quase todos os formatos;

Leitura de livros Daisy;

Audição de audiolivros;

Audição de PodCasts;

Rádio FM;

Rádio via Web;

Gravação de voz;

Lembretes e Memos de Voz;

Anúncio das horas e do nível de carga da bateria;

Alarmes;

Transferência de ficheiros por ligação USB;

Utilização de PEN ou disco externo via USB OTG;

Criação e navegação por marcas;

Informação e movimentação pela numeração de páginas;

Desligamento automático e programado;

Cartão de memória Micro SD ou SD entre 1GB e 32GB

Vinvision Technology Co., Limited

Salvaguardas:

A. Recomendamos que mantenha cópias de segurança de todos os dados importantes

armazenados no dispositivo, para que, caso haja perca de dados por problemas no

dispositivo não os perca irremediavelmente.

B. Por favor, use e mantenha este dispositivo de acordo com as regras de segurança. Em

nenhum evento o fabricante ou o distribuidor serão responsáveis por qualquer perca de

dados, não realização de lucros, etc, devido ao uso indevido ou reparação do

dispositivo ou quaisquer outras circunstâncias resultante em percas.

C. Por favor, mantenha uma cópia deste manual no seu computador, e no seu dispositivo,

para uso em qualquer altura.

D. Os ficheiros no formato DAISY devem ser colocados na pasta “Daisy”, seja na memória

do dispositivo seja no cartão de memória.

Vinvision Technology Co., Limited

**1 Funcionalidades**

\* Audição de livros DAISY 2.0 ou 3.0.

\* Leitura de livros/documentos nos formatos TXT, RTF, DOC,DOCX,EPUB,PDF,

HTM,HTML e MHT. Em todos estes formatos, o texto é convertido em voz.

\* A leitura e os menus falados utilizam um sintetizador de alta qualidade para assegurar

uma audição confortável, e pode-se usar o idioma português ou inglês.

\* Definição de marcas, mudança rápida de páginas, leitura por frase, marcação automática

do ponto de leitura, etc.

\* Reprudução de ficheiros áudio nos formatos MP3, WMA,WAV, FLAC, APE, ACC, OGG,

RA e M4A e ficheiros de vídeo nos formatos RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV,

MPG, MPEG e DAT. Os ficheiros são continuamente reproduzidos sequencialmente pela

ordem em que aparecem listados na pasta “Music”.

\*Gravação de voz para lembretes e memos.

\* Poderoso alto-falante incorporado que reproduz um som de qualidade.

\* Gravação de som digital utilizando uma alta taxa de amostragem, podendo usar o

microfone incorporado ou um microfone externo. As gravações são guardadas no formato

WAV ou PCM.

\* USB 2.0 para uma rápida transmissão de dados.

\* Memória flash interna de 8Gb, cerca de 5,8 Gb livres para utilização, expansível através

de cartão de memória, de 1 até 32Gb

\* Possibilidade de ligação de PEN ou disco externo via OTG, se formatado em FAT32;

\* Rádio FM com sintonização digital e estéreo.

\* Rádios via Web;

\* Reprodução e gestão de PodCasts;

\* Despertador, ligar e desligar programáveis.

\* Bússola falante.

Vinvision Technology Co., Limited

**2 Descrição dos controlos e entradas do TIFLO Reader E10**

**Da esquerda para a direita e de cima para baixo encontramos:**

Na face principal:

②Tecla “Ligar/Desligar"Tecla “Ligar/Desligar"

③Tecla “Gravar"Tecla “Gravar"

④Tecla “Seta para cima”Tecla “Seta para cima”

⑥Tecla “Seta para a esquerda”Tecla “Seta para a esquerda”

⑤Tecla “Ok" Tecla “Ok"

⑦Tecla “Seta para a direita”Tecla “Seta para a direita”

⑧Tecla “Seta para baixo”Tecla “Seta para baixo”

⑨Tecla “Menu”Tecla “Menu”

⑩Tecla “Escape"Tecla “Escape"

⑪Tecla “Volume para baixo”

⑬Tecla “Informação”

⑪Tecla “Volume para cima”

⑭Tecla de atalho 1, predefinida para “Música”

⑯Tecla de atalho 2, predefinida para “Rádio”

⑮Tecla “Marcas”

Na face superior:

Entrada para o cartão SD.

Na face direita:

②Tecla “Ligar/Desligar"”Entrada para auscultadores”

②Tecla “Ligar/Desligar"”Entrada para microfone externo”

②Tecla “Ligar/Desligar"”Entrada Mini USB”

Vinvision Technology Co., Limited

**3 Ligar/desligar e Bbloquear o teclado**

3.1 Ligar/desligar

Pressione a tecla “Ligar/desligar” para ligar.

Pressione durante 2 segundos para desligar.

Pressione durante 8 segundos para reiniciar.

3.2 Bloquear o teclado

Para bloquear o teclado, pressione a tecla “Ligar/Desligar” e depois a “Tecla de atalho 1”.

Para desbloquear, repita o processo.

**4 Carga da bateria**

4.1 Diretamente à rede elétrica

Ligue a ficha mini USB ao dispositivo, a ficha USB ao carregador e este à tomada de

energia para iniciar a carga da bateria.

Quando carrega a bateria por este método o dispositivo anuncia "USB ligado … a

carregar" e pode ser usado normalmente.

4.2 Através de um PC

Ligue a ficha mini USB ao dispositivo e a ficha USB ao computador para iniciar a carga da

bateria.

Nesta situação, o dispositivo apenas anunciará “USB ligado” e não pode utilizar o Tiflo

Reader E10 enquanto estiver ligado ao PC.

A velocidade da carga será mais lenta do que quando está ligado à corrente elétrica.

Vinvision Technology Co., Limited

**5 Configurar o Tiflo Reader E10**

Pressione a tecla “Menu” para aceder ao menu de configurações do Dispositivo, onde

encontrará as seguintes opções:

Rede, Informações da versão, Informações do dispositivo, Configurações de hora e data,

Configurações de voz, Alarmes, Configurações de retoma de reprodução, Configurar

teclas de atalho, Configurações de gravação, Som e vibração de início, Ferramentas,

Idioma, Verificar atualizações, Configurações padrão de fábrica.

5.1 Rede

Atualmente apenas aparece a opção para configurar o acesso às redes sem fios.

Por isso, para aceder às configurações é necessário pressionar duas vezes a tecla “Ok”.

5.1.1 Ativação da Wi-Fi

A primeira opção deste menu é o controlo de ativação da Wi-Fi. Com as setas para a

direita ou esquerda, podemos ativar ou desativar a ligação Wi-Fi

Ao ativar a Wi-Fi é iniciada a pesquisa de redes sem fios disponíveis.

5.1.2 Redes Wi-Fi disponíveis

Após terminada a pesquisa podemos percorrer a lista de redes com seta para baixo ou

para cima.

Nessa lista aparecerão as redes disponíveis e as redes guardadas, mesmo que não

disponíveis nesse momento.

Cada rede é anunciada com o seu nome, e nível do sinal, que oscilará entre 0 e 100, e

quando aplicável, que está ligada.

Na lista, pode pressionar a tecla “Menu” para aceder às opções Ligar à rede, Esquecer

rede e Alterar rede.

Para se ligar a uma rede, basta pressionar a tecla “Ok”, ou ir pela respetiva opção do

menu.

5.1.3 Introdução de senha Wi-Fi

Se for necessário introduzir a senha Wi-Fi, password, aparecerá um teclado, que estárá no

modo Números, com o 0 selecionado.

Para introduzir a senha, utilize o teclado, ou pressione “Menu” para aceder às passwords

guardadas num ficheiro especial do seu dispositivo.

5.1.4 Utilização do teclado

Como foi dito acima, quando o teclado é ativado, encontra-se no modo Números.

Para alternar entre os modos disponíveis, Números, Maiúsculas, Minúsculas e Símbolos,

pressione a tecla “Marcas”, colocada no canto inferior direito do dispositivo.

Selecione o caratere desejado com as setas para cima ou para baixo.

Para introduzir o caratere pressione a seta para a direita.

Após selecionar o último caratere pressione a tecla “Ok” para se iniciar o processo de

ligação. Note que o último carater apenas necessita de ser selecionado, não sendo

necessário fazer seta à direita para o introduzir.

Vinvision Technology Co., Limited

5.1.5 Utilização de senhas armazenadas

O Tiflo Reader E10 pode armazenar várias passwords para serem usadas nas redes Wi-

Fi.

Para isso, terão de ser introduzidas num ficheiro especial existente na raíz da memória

interna, chamado “.wifi\_password.txt”.

Para as introduzir, deverá ligar o seu dispositivo a um computador, utilizando o cabo USB

fornecido, e editar o ficheiro com o Bloco de notas, ou similar.

Cada senha deverá ser inserida numa linha.

Poderá introduzir qualquer número de senhas.

5.2 Informações da versão

As informações incluem o número de série, número da versão e suas datas.

Estas informações não podem ser alteradas nem apagadas.

5.3 Informações do dispositivo

São anunciados os valores da memória do aparelho e do cartão de memóriia,incluindo a

capacidade total e a capacidade disponível.

5.4 Configurações de hora e data

Estas configurações incluem:

5.4.1 Desligar se inativo

Aqui pode configurar o tempo ao fim do qual o aparelho se desliga automaticamente, se

estiver inativo.

Depois de pressionar “Ok”, seleccione o tempo desejado com a seta para a esquerda ou

direita. Pode seleccionar entre 1 a 60 minutos ou Ddesativar.

Confirme com “Ok” ou pressione “Escape” para cancelar.

5.4.2 Desligar automaticamente

Aqui pode configurar o tempo ao fim do qual o aparelho se desliga automaticamente.

Depois de pressionar “Ok”, seleccione o tempo desejado com a seta para a esquerda ou

direita. Pode seleccionar entre 1 a 60 minutos ou Ddesativar.

Confirme com “Ok” ou pressione “Escape” para cancelar.

5.4.3 Configurar hora e data

Pressione “Ok” para aceder às várias opções. Com as setas para baixo ou para cima

escolha a opção que quer alterar. Ajuste os valores com as setas para a esquerda ou

direita. Quando terminar, pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

5.4.4 Ligar automaticamente

Pode configurar o aparelho para se ligar a uma determinada hora.

Pressione “Ok” para aceder às várias opções. Com as setas para baixo ou para cima

escolha a opção que quer alterar. Ajuste os valores com as setas para a esquerda ou

Vinvision Technology Co., Limited

direita. Quando terminar, pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

5.4.5 Anúncio automático de hora

O Tiflo Reader E10 pode ser configurado para anunciar a hora a cada 15, 30 minutos ou

de hora a hora.

Pressione “Ok” para aceder e ajuste os valores com as setas para a esquerda ou direita.

Pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

Nota: O anúncio das horas é desactivado durante as gravações.

5.4.6 Formato da hora

Este dispositivo pode anunciar as horas no formato 12 ou 24 horas.

Pressione “Ok” para aceder e seleccione a opção desejada com as setas para a esquerda

ou direita.

Pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

5.4.7 Sincronização Web da hora

Pode configurar o aparelho para sincronizar a hora e data pela rede sem fios.

Pressione “Ok” para aceder e seleccione a opção desejada com as setas para a esquerda

ou direita.

Pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

5.4.8 Fuso horário

Pressione “Ok” para aceder e seleccione a opção desejada com as setas para cima ou

para baixo. Para Portugal Continental, escolha UTC. Para os Açores, escolha UTC+1.

Pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

5.4.9 Hora de verão

Pressione “Ok” para aceder, e com a seta para a direita ou esquerda active esta opção.

Pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

5.5 Configurações de voz

Aqui pode configurar que voz é usada na leitura dos menus e sua velocidade.

5.5.1 Voz

Pode escolher entre uma voz feminina e uma voz masculina.

As vozes são:

Portugal - Inês e Cristiano;

Brasil – Vitória e Ricardo;

Inglês: Sally e Joey.

Pressione “Ok” para aceder e seleccione a voz com a seta para a esquerda ou direita.

Pressione “Ok” para confirmar ou ” Escape” para cancelar.

5.5.2 Velocidade

Pode configurar a velocidade da voz entre as 31 opções disponíveis, de -10 a 20.

Vinvision Technology Co., Limited

Pressione “Ok” para aceder e seleccione a opção com a seta para a esquerda ou direita.

O valor -10 é o mais lento, 0 a velocidade normal e 20 é uma velocidade muito rápida.

Pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

5.6 Alarmes

O Tiflo Reader E10 disponibiliza-lhe 5 alarmes.

Quando acede a esta opção, pressionando “Ok”, fica na lista de alarmes. Com as setas

para cima ou para baixo, seleccione o alarme que pretende alterar e pressione “Ok”.

Com as setas para baixo ou para cima escolha a opção a alterar. Ajuste os valores com as

setas para a esquerda ou direita.

Quando terminar, pressione “Ok” para confirmar, ou pressione “Escape” para cancelar.

Atenção aos seguintes casos:

Na opção Recorrente, deve marcar o dia pretendido com a tecla “Marcas”.

Na opção Som do alarme, pode ouvir o som selecionado pressionando a tecla “Música”.

Para definir esse som como som do alarme, deve pressionar a tecla “Ok”, mesmo que

esteja a ouvir o som. Atenção que apesar de ouvir Configuração efectuada, essa

configuração foi apenas do Som de alarme, precisando ainda de pressionar novamente

“Ok” para finalizar a configuração do alarme.

5.7 Configurações de retoma de reprodução

Nesta secção podemos configurar, para os seguintes modos, se pretendemos que,

quando se volta à reprodução, esta seja retomada onde parou a última vez:

Retomar reprodução de Ebook, Retomar reprodução de Música e Retomar reprodução de

Daisy.

Após entrar, seleccione a opção com as setas para baixo ou para cima, e escolha Ativar

ou Desativar com as setas para a esquerda ou direita.

Pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” paracancelar.

5.8 Configurar teclas de atalho

Aqui pode alterar a predefinição das duas teclas de atalho.

Pressionar “Ok” para entrar.

Com as setas para cima ou para baixo escolha a opção a alterar, e selecione a função

com as setas para a direita ou esquerda.

As funções disponíveis são:

Música, Rádio, Ligar/desligar Wi-Fi, Desligar automaticamente, Alarmes, Memos de voz,

Lembrete de voz, Rádios via Internet e PodCasts.

Confirme a seleção pressionando “Ok” ou cancele a configuração com “Escape”.

5.9 Configurações de gravação

Aqui pode configurar as várias opções de gravação.

Pressione “Ok” para aceder às várias opções.

Vinvision Technology Co., Limited

5.9.1 Posição do ficheiro de gravação

Pode optar pela memória interna ou pelo cartão de memória.

Selecione a memória a usar com as setas para a esquerda ou direita.

Pressione a seta para baixo ou para cima para se mover para outra opção, confirme com

“Ok” ou cancele com “Escape”.

5.9.2Volume da gravação

Com as setas para a esquerda ou direita configure o valor entre 1 e 12. A predefinição é 8.

Pressione a seta para baixo ou para cima para se mover para outra opção, confirme com

“Ok” ou cancele com “Escape”.

5.9.3 Formatos de gravação

Pressione as setas para a direita ou esquerda para escolher entre MP3 16 KiloHertz

32Kps, MP3 22.05 KiloHertz 32Kps, MP3 44.1 KiloHertz 128Kbps, PCM 16 KiloHertz ,PCM

22.05 KiloHertz ou PCM 44.1 KiloHertz.

A predefinição é MP3 44.1 KiloHertz 128Kbps.

Seta para baixo ou para cima para se mover para outra opção, confirme com “Ok” ou

cancele com “Escape”.

5.9.4 Configuração da gravação externa

Pressione as setas para a direita ou esquerda, para configurar se vai ser usado um

microfone externo ou uma ligação Line-in.

Seta para baixo ou para cima para se mover para outra opção, confirme com “Ok” ou

cancele com “Escape”.

Notas:

Para este tipo de gravação é necessário ligar um microfone externo ou um cabo para Linein.

Quando uma fonte externa é ligada, o microfone incorporado é desativado.

5.9.5 Cancelamento de ruído

Pressione as setas para a direita ou esquerda, para ativar ou desativar este modo.

Seta para baixo ou para cima para se mover para outra opção, confirme com “Ok” ou

cancele com “Escape”.

5.10 Som e vibração de início

Aqui pode configurar como é notificado que o Tiflo Reader E10 está a iniciar.

As opções são:

Apenas Som, Apenas Vibração ou Ambos.

pressione “Ok” para aceder e as setas para a direita ou esquerda para selecionar a opção

desejada.

Pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

5.11 Ferramentas

Esta secção inclui Lembretes de voz, Memos de voz, Calculadora, Conta minutos,

Vinvision Technology Co., Limited

Bússola, Formatação e Rádio FM.

Use as setas para cima e para baixo para seleccionar uma opção, e pressione “Ok” para a

aceder.

5.11.1 Lembretes de voz

Esta função permite-nos definir um lembrete, gravado com a nossa voz, e que será

reproduzido na altura que escolhermos, independentemente do Tiflo Reader E10 estar

ligado ou desligado.

Ao entrarmos nesta opção encontraremos a lista de lembretes, se existir algum.

*5.11.1.1 Lista de lembretes*

Nesta lista é lido o número de ordem, a recursividade, a data e hora de reprodução e o conteúdo de cada lembret.

Para editar um lembrete pressione “Ok”.

Para criar um novo lembrete, pressione “Menu” e escolha a opção “Adicionar Lembrete de voz.

Para eliminar um, ou todos os lembretes de voz, pressione a tecla “Menu” e escolha a opção desejada.

*5.11.1.2 Recursividade*

Ao entrarmos na edição de um lembrete, o primeiro campo é a sua recursividade, isto é,

quando deve ser reproduzido e se é repetido.

Selecione a sua opção com as setas para a esquerda ou direita, entre Apenas uma vez,

Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Anualmente.

Depois de selecionado, pressione a seta para baixo para se mover para o próximo

campo,, “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

*5.11.1.3 Data e hora*

Após a recursividade, temos os campos para a data e hora do lembrete.

Estes campos dependem da recursividade selecionada.

Selecione ou ative com seta à direita ou esquerda.

Depois de selecionado, pressione a seta para baixo para se mover para o próximo

campo,, “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

*5.11.1.4 Mensagem*

Neste campo, na edição de um lembrete existente, ouvirá a gravação efetuada.

Se estiver a criar um lembrete, será ouvida a mensagem “Pressione e mantenha

pressionada a tecla Gravar para efetuar a gravação”.

Siga essa instrução quer para gravar uma nova mensagem quer para alterar a existente.

Após gravada a mensagem, pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

5.11.2 Memos de voz

Os memos de voz servem para tomarmos nota de alguma informação importante e que

precisamos guardar imediatamente.

Quando entramos nesta opção temos apenas a informação que não há memos, ou a lista

dos memos existentes.

Em qualquer dos casos, é lida a mensagem “Pressione e mantenha pressionada a tecla

Gravar para efetuar a gravação”. Esta é a única maneira de criar um novo memo de voz.

Vinvision Technology Co., Limited

*5.11.2.1 Lista de Memos*

Nesta lista é lido o número de ordem e reproduzido o conteúdo de cada memo.

Para ouvir novamente o memo, pressione “Ok”.

Para eliminar um, ou todos os lembretes de voz, pressione a tecla “Menu” e escolha a opção desejada.

5.11.3 Calculadora

Nota: A calculadora só efetua as quatro operações básicas, …

Modo de operação:

1 - Pressione as setas para baixo e para cima para seleccionar o algarismo pretendido.

2 - Se pretende introduzir mais algarismos, pressione “Ok” para confirmar e volte a

selecionar um algarismo.

3 - Se já completou o número pretendido, pressione “Menu” até à operação pretendida e

pressione “Ok” para a selecionar.

4 – Proceda de acordo com os pontos 1 a 3 para introduzir o novo número e pressione

“Menu” para nova operação ou para obter o resultado.

Em qualquer altura, pode pressionar a seta à direita para ouvir o que já foi introduzido ou

para voltar a ouvir a expressão e resultado.

Exemplo, para fazer a operação 10 vezes 3,8+2, faça o seguinte:

A – Pressionar a seta para baixo até ouvir 1;

B – Pressionar a tecla “Ok”;

C – Como desejamos o 0, não necessitamos de fazer nada;

D – Pressionar “Menu” até ouvir “Multiplicar”;

E - Pressionar a seta para baixo até ouvir 3;

F - Pressionar a tecla “Ok”;

G – Pressionar a seta para cima até vírgula;

H - Pressionar a tecla “Ok”;

I – Pressionar a seta para cima até 8;

J – Pressionar a tecla “Menu” até “Mais”;

L - Pressionar a seta para baixo até ouvir 2;

M – Pressionar a tecla “Menu” até ouvir “Igual a” e pressionar “Ok”;

N – Será anunciado: 10 vezes 3,8 mais 2 igual a 40.

5.11.4 Conta minutos

Este aparelho incorpora a função de conta minutos, ou contagem regressiva.

Após entrar nesta opção, seleccione o que quer alterar com as setas para cima ou para

baixo e ajuste com as setas para a esquerda ou direita.

Pressione “Ok” para confirmar a configuração ou “Escape” para cancelar.

5.11.5 Bússola

Com as setas para cima e para baixo, seleccione entre Anunciar direções, Calibrar a

bússola e Voltar à calibração padrão.

Vinvision Technology Co., Limited

*5.11.5.1 Anunciar direções*

Mantenha o aparelho na horizontal e pressione “Ok” para ouvir a direção.

*5.11.5.2 Calibrar bússola e Voltar à calibração padrão*

Recomendamos que não use estas funções, pois são difíceis de completar por utilizadores

cegos.

Nota: Não confie totalmente nos valores anunciados. Utilize-os apenas como referência.

5.11.6 Formatação

Aqui temos as opções para formatar as memórias do dispositivo.

Formatar a memória interna ou Formatar o cartão Micro SD.

Após seleccionar o que deseja, pressione “Ok”.

Pressione as setas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, em

simultâneo, para confirmar a formatação.

Atenção: A formatação eliminará todos os ficheiros existentes nessa unidade de memória.

5.11.7 Rádio FM

Para ativar o Rádio FM pode utilizar esta opção, ou num menu ou numa lista de pastas ou

ficheiros, pressionar a tecla de atalho 2, se estiver configurada para "Rádio”, como é a

predefinição.

Com as teclas para cima ou para baixo, movimente-se entre as estações guardadas na

memória. A frequência selecionada é anunciada por voz. Para terminar a reprodução,

pressione a tecla "Escape”.

Nota: A função de Rádio FM necessita que ligue os auscultadores, pois estes servirão de

antena para melhorar a receção.

Durante a reprodução, pressione a tecla "Menu" para escolher uma das seguintes opções:

*5.11.7.1 Modo de operação*

Pode escolher entre Auto e Passo. Esta opção vai determinar como é feita a pesquisa

manual de uma estação ao pressionar a seta para a esquerda ou direita.

No modo Auto, pressione a seta para a direita ou esquerda para que o aparelho pesquise

a estação seguinte ou anterior.

No modo Passo, cada vez que pressionar uma das setas para a direita ou esquerda, o

aparelho avançará ou retrocederá 0,1 MHz.

*5.11.7.2 Pesquisa automática*

Selecionando esta opção, o aparelho pesquisará todas as estações que esteja a receber e

memoriza-as automaticamente.

*5.11.7.3 Eliminar estação*

Pressionando “Ok” nesta opção é-lhe solicitado para confirmar se quer eliminar a estação.

Para confirmar, pressione novamente “Ok”. Caso contrário, pressione “Escape”.

Vinvision Technology Co., Limited

*5.11.7.4 Eliminar todas as estações*

Com esta opção poderá eliminar todas as estações armazenadas na memória.

Pressionando “Ok” nesta opção é-lhe solicitado para confirmar se quer eliminar todas as

estações. Para confirmar, pressione novamente “Ok”. Caso contrário, pressione “Escape”.

*5.11.7.5 Altifalante ativado/desativado*

Nesta opção com a seta para a direita ou esquerda pode ativar ou desativar o altifalante

externo. Note que os auscultadores terão sempre som.

5.12 Idioma

Nesta opção pode definir qual o idioma a utilizar na interface e na voz do sistema.

Para selecionar o idioma, pressione “Ok” para aceder à lista de idiomas disponíveis, e com

a seta para a direita ou para a esquerda, escolha entre Português, Português do Brasil ou

Inglês.

Pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para cancelar.

5.13 Verificar atualizações

Esta opção verificará a existência de atualizações para o seu Tiflo Reader E10.

Caso existam, elas podem ser descarregadas e instaladas.

5.14 Configurações de fábrica

As configurações de fábrica incluem a voz, velocidade, volume e efeitos.

Entre nesta opção pressionando “Ok”. O dispositivo perguntará se quer restaurar as

configurações de fábrica.

Ppressione “Ok” para confirmar, ou “Escape” para cancelar.

**6. Gestão da Memória**

6.1 Selecionar memória

Pode seleccionar a memória do Tiflo Reader E10 que quer usar, entre a memória interna,

o cartão SD e o disco USB.

Pressione a tecla “Escape” até ouvir “Selecionar Disco” e escolha a unidade que quer com

as setas. Pressione “Ok” para aceder ao conteúdo dessa unidade.

Vinvision Technology Co., Limited

6.2 Informações da pasta ou ficheiro

Com uma pasta ou ficheiro selecionado, pressione a tecla “Informação” para anunciar o

nome do ficheiro, tipo, tamanho, número total de ficheiros e a posição do ficheiro actual.

6.3 Operações sobre pastas e ficheiros

Pressione a tecla “Menu” duas vezes para aceder ao menu de operações sobre ficheiros:

“Eliminar”: Elimina a pasta ou ficheiro;

“Cortar”: Move a pasta ou ficheiro para a área de transferência;

“Copiar”: Copia a pasta ou ficheiro para a área de transferência;

“Colar”: Cola a pasta ou ficheiro que esteja na área de transferência;

“Enviar para o cartão SD”: Move a pasta ou ficheiro para o cartão de memória.

6.4 Histórico de ficheiros

Para aceder à lista dos ficheiros recentemente ouvidos, pressionar a tecla “Marcas” duas

vezes. Os ficheiros são listados por categoria e na sua totalidade em várias janelas.

Pressionando a tecla “menu” temos as opções para eliminar do histórico ou eliminar todo o

histórico. Basta pressionar duas vezes a tecla “Ok” para completar a acção.

**7. Marcadores**

**O Tiflo Reader permite-lhe criar múltiplos marcadores durante a leitura de qualquer**

**ficheiro.**

7.1 Definir Marcadores

Durante a leitura, se pressionar a tecla “Marcas”, localizada no canto inferior direito, abrirá

o menu Marcas. Aí encontrará as seguintes opções:

7.1.1 Adicionar marcador

Estando posicionado neste item do menu, bastará pressionar “Ok” para definir um novo

marcador. Este será anunciado da seguinte maneira:

Marcador x adicionado, nome do ficheiro, número da página.

7.1.2 Lista de marcadores

Pressionando “Ok” aparece a lista de todos os marcadores definidos para este ficheiro.

Pode percorrer a lista com as setas e pressionar “Ok” para iniciar a leitura a partir desse

marcador.

7.1.3 Definir início de marcador de realce

Os marcadores de realce são um tipo especial de marcador, que é constituido por um

bloco de texto ou som.

Quando se pressiona “Ok” nesta opção será marcado o início do bloco, e a

leitura/reprodução continua. Quando chegar ao ponto onde quer definir o fim do bloco,

pressione “Marcas”, e do menu escolha Definir fim de marcador de realce. A conclusão da

operação é anunciada da mesma maneira dos outros marcadores.

Vinvision Technology Co., Limited

7.2 Gerir marcadores

7.2.1 Listas de marcadores

Estando num menu ou numa lista de pastas ou ficheiros, pressionando a tecla “Marcas”,

serão apresentadas as listas de todos os marcadores, quer na totalidade, quer divididas

por tipos de ficheiros.

Pressionando as setas para a esquerda e direita, podemos visualizar as várias listas.

Pressionando “Ok” será iniciada a leitura/reprodução do ficheiro a partir do ponto definido

no marcador.

7.2.2 Eliminar marcadores

Após seleccionar um marcador, pressionando “Menu”, podemos escolher entre eliminar

marcador e eliminar todos os marcadores. Pressionar “Ok” para executar a operação

seleccionada.

**8. Modos de leitura**

O Tiflo Reader tem três modos de leitura, cada um adequado ao tipo de ficheiros a ser

lido. São eles, Leitura Daisy, para ficheiros Daisy, que devem ser armazenados na

respectiva pasta, que já vem de origem na memória interna, ou numa pasta do cartão

Micro SD com o nome Daisy; Leitura de E-Books, destinada à leitura de documentos em

TXT, RTF, DOC, DOCX, PDF, EPUB, HTM,HTML e MHT; e Leitura de áudio livros,

destinada aos ficheiros de som ou ficheiros de vídeo, se contiverem também áudio.

8.1 Iniciar a leitura

Pode iniciar a leitura pelos seguintes modos.

8.1.1 Seleccionar ficheiro

Pressionar “Escape” até Seleccionar Disco, escolher a unidade, pasta e ficheiro e

pressionar “Ok”.

8.1.2 Histórico

Estando num menu ou numa lista de pastas ou ficheiros, pressionar a tecla “Marcas” duas

vezes, para abrir o histórico.

Da lista de todo o histórico, ou numa das listas parcelares, escolha o ficheiro que quer

abrir e pressione “Ok”.

8.1.3 Lista de marcadores

Estando num menu ou numa lista de pastas ou ficheiros, pressionar a tecla “Marcas”, para

abrir a lista de marcadores.

Da lista de todos os marcadores, ou numa das listas parcelares, escolha o marcador do

ficheiro que quer abrir e pressione “Ok”.

Vinvision Technology Co., Limited

8.2 Pausa e retoma da leitura

Durante a leitura, pressione “Ok” para pausar ou retomar a leitura.

8.3 Configurações da Leitura

Pressione a tecla “Menu” para aceder ao menu de configurações, e depois seleccione a

opção com as setas para cima ou para baixo. Esta lista pode apresentar várias opções

conforme o ficheiro que está a ser lido. As opções são:

Ir para página, Ir para cabeçalho, Voz, Velocidade, Entoação e Intervalo de tempo a saltar,

Volume da música de fundo, Seleccionar música de fundo, Modo de reprodução,

Equalizador e Passo.

8.3.1 Ir para página

Aqui pode definir para que página quer saltar. Pressione a seta para a direita e depois

para baixo até ao número desejado. Se quiser, por exemplo, a página 28, deve pressionar

a seta para a direita e depois para baixo até ao 2, depois seta para a direita para 20 e

seta para cima até ao 28. Pressionar “Ok” para saltar para a página seleccionada ou

“Escape” para cancelar.

8.3.2 Ir para cabeçalho

Igual ao anterior, mas para cabeçalhos.

8.3.3 Voz

Aqui pode escolher a voz com que quer ouvir os livros.

As opções são Sistema, que usa a voz que estiver predefinida para o dispositivo, Inês,

Cristiano, Vitória, Ricardo Shelly e Joey. Pressionar “Ok” para seleccionar ou “Escape”

para cancelar.

8.3.4 Velocidade

Pode definir, com as setas para a esquerda ou direita a velocidade desejada, entre -10, o

mínimo, 0, a velocidade normal, e 20, a velocidade muitíssimo rápida. Pressionar “Ok”

para seleccionar ou “Escape” para cancelar.

8.3.5 Entoação

O mesmo que para a velocidade, mas aqui -5 é o mais grave, 0 o normal e 5 o mais

agudo. Pressionar “Ok” para seleccionar ou “Escape” para cancelar.

8.3.6 Intervalo de tempo a saltar

Neste item, com as setas para a esquerda ou direita configuramos o espaço de tempo a

saltar ao pressionar as setas para a direita ou esquerda durante a reprodução. Pressionar

“Ok” para seleccionar ou “Escape” para cancelar.

8.3.7 Volume da música de fundo

Aqui podemos desativar ou definir a relação entre o volume da música de fundo e da

leitura. Os valores são Desativar, 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5-5, 6-4, 7-3 e 8-2. O primeiro valor do

par corresponde ao volume da música e o segundo ao volume da leitura. Pressionar “Ok”

Vinvision Technology Co., Limited

para seleccionar ou “Escape” para cancelar.

8.3.8 Seleccionar música de fundo

Seleccione entre 15 melodias. Pressionar “Ok” para seleccionar ou “Escape” para

cancelar.

8.3.9 Modo de reprodução

Esta configuração só está disponível para ficheiros de áudio. Pode seleccionar entre

Aleatória, Reprodução única, Repetir uma, Repetir todas e Normal. Pressionar “Ok” para

seleccionar ou “Escape” para cancelar.

8.3.10 Equalizador

Configuração também apenas disponível durante a reprodução de ficheiros de música.

Pode optar entre Normal, Pop,Rock, Jazz e Clássica. Pressionar “Ok” para seleccionar ou

“Escape” para cancelar.

8.3.11 Passo

Semelhante a Intervalo de tempo a saltar, mas para ficheiros de som. Pode escolher entre

10 e 30 segundos, 1, 5, 10, 30 minutos e 1 hora. Pressionar “Ok” para seleccionar ou

“Escape” para cancelar.

8.4 Modo de folhear

Durante a reprodução, pressione a seta para cima ou para baixo para seleccionar o modo

de folhear pretendido. Atenção, que durante a reprodução de ficheiros de som, estes

comandos mudam, respetivamente, para a faixa anterior ou seguinte.

Após seleccionar o modo pretendido, quando pressiona a seta para a direita ou para a

esquerda, a leitura avançará ou retrocederá, segundo a unidade escolhida.

As várias opções são:

Página, parágrafo, Frase, Palavra, Letra, Soletrar, 10% e 1%.

Salto de tempo, Nível 1, Nível 2, …, Nível 6,

**9 Gravar e reproduzir ficheiros gravados**

Estando num menu ou numa lista de pastas ou ficheiros, pressione a tecla "Gravar” para

iniciar uma gravação

9.1 Lista de gravações

Os ficheiros de gravação são gravados na pasta ”Gravar” da memória que estiver

selecionada, com o nome "RECORDaaaammdd\_x.fff, em que aaaa indica o ano, mm o

mês, dd o dia, x o número de ordem do ficheiro e fff a extensão correspondente ao formato

selecionado, por exemplo, record20180519\_01.mp3. Estes nomes podem ser alterados

ligando o dispositivo ao PC.

Vinvision Technology Co., Limited

9.2 Reproduzir ficheiros gravados na memória

Selecione a pasta “Gravar” numa das memórias do dispositivo.

Selecionar o ficheiro que quer ouvir e pressionar "Ok" para iniciar a reprodução.

Pressionar "Escape"para cancelar.

Note que, por padrão, o Tiflo Reader E10 tem o modo de reprodução configurado para

repetir tudo, portanto todos os ficheiros serão reproduzidos em sequência, começamdo

pelo que foi selecionado, e sendo repetida toda a sequência até o mandar parar.

9.3 Gravar a emissão de uma rádio ou de um PodCast

Enquanto estiver a ouvir uma rádio, quer seja via FM ou via Web, , ou um PodCast, pode

pressionar a tecla “Gravar” para iniciar a gravação dessa emissão.

Durante a gravação, pressione a tecla "OK" fara pausar e reiniciar a gravação.

Pressione qualquer outra tecla para terminar a gravação, guardar o ficheiro resultante e

voltar à emissão.

10 Rádios via Internet

10.1 Como usar?

Para aceder a esta funcionalidade, deve abrir a pasta “Rádios via Internet” que se

encontra na raíz da memória interna do dispositivo ou do cartão de memória.

Seguidamente detalharemos as várias opções e funcionalidades.

10.2 Estações pré gravadas

Quando se abe a pasta de rádios, ficamos colocados na lista das estações pré gravadas.

O TifloReader E10 vem com mais de 200 estações armazenadas, ordenadas alfabeticamente.

Para ouvir uma estação, basta selecioná-la com as setas e pressionar “Ok”.

Durante a reprodução, pode mudar de estação usando as setas para cima ou para baixo.

10.3 As Minhas Estações

Para mudar da lista de estações pré gravadas para a lista “As Minhas estações” basta pressionar seta à esquerda ou

direita.

10.3.1 Adicionar estações

Para ser mais fácil localizar as suas estações preferidas, pode juntá-las todas nesta página.

Para isso, na lista das estações pré gravadas, selecione a estação desejada e pressione a tecla “Menu”.

A única opção desse menu é “Adicionar às minhas estações”, por isso basta pressionar “Ok” para adicionar.

Será questionado se pretende mesmo adicionar a estação. Pressione “Ok” para confirmar ou “Escape” para

cancelar.

10.3.2 Gerir as suas estações

Para gerir a sua lista de estações, pressione a tecla “Menu” e escolha uma das opções.

Vinvision Technology Co., Limited

*10.3.2.1 Remover estações*

As duas primeiras opções, “Remover das minhas estações” e “Eliminar todas as estações“, como os

nome indicam, permitem remover a estação selecionada, ou todas, da lista das suas estações.

Pressione “Ok” para selecionar a opção desejada, e depois confirme que quer remover pressionando novamente

“Ok”.

*10.3.2.2 Ordenar as estações*

As duas próximas opções do menu são “Mover para cima” e “Mover para baixo”, que permitem ordenar a lista da

maneira que desejamos.

Pressionando “Ok” na opção que prfetendemos, a ação será efetuada, e o TifloReader anunciará “Estação movida

para novo local” e anunciará o novo número de ordem na lista.

*10.3.2.3 Importar ou exportar estações*

É possível exportar a sua lista de estações, para a salvaguardar no caso de necessitar de formatar o seu TifloReader,

ou para a partilhar com um amigo.

Para criar o ficheiro das suas estações, pressione “Ok” em “Exportar”.

Será criado um ficheiro XML na raíz da memória interna. Pode copiar esse ficheiro para o PC e guardá-lo para

quando necessitar ou enviá-lo a um amigo.

Para fazer a importação, terá de colocar o ficheiro XML na raíz da memória interna. Depois, ir ao menu e

selecionar “Importar”.

11 PodCasts

O TifloReader E10 permite a reprodução de PodCasts, quer acessando-os via Web, quer utilizando os ficheiros

descarregados para o equipamento.

Para começar a usar os PodCasts abra a pasta respetiva que se encontra na raíz da memória interna. O TifloReader

E10 é apresentado com mais de 150 títulos pré gravados.

11.1 PodCasts pré gravados

Quando se abre a pasta de PodCasts fica-se colocado na lista de PodCasts pré gravados.

Para reproduzir um PodCast, selecione a categoria e pressione “Ok”.

Será mostrada a lista de PodCasts existentes nessa categoria.

Selecione a categoria desejada e pressione “Ok” para aceder à lista de episódios disponíveis.

Selecione o episódio que quer ouvir e pressione “Ok”.

11.2 Os meus PodCasts

Tal como nas Rádios via Web, também é possível criar uma lista dos PodCasts que nos interessam. Para isso, na

lista de PodCasts pré gravados, selecione o PodCast e pressione a tecla “Menu”. Como a única opção é “Adicionar

aos meus PodCasts, basta pressionar “Ok”, e novamente “Ok” para confirmar que quer fazer a adição.

Para aceder à lista dos seus PodCasts, utilize as setas para a esquerda ou direita.

Vinvision Technology Co., Limited

11.3 Gerir os meus PodCasts

Para gerir a sua lista de PodCasts, pressione a tecla “Menu” e escolha uma das opções.

11.3.1 Remover PodCasts

As duas primeiras opções, “Remover dos meus podcasts” e “Eliminar todos os podcasts“, como os nome

indicam, permitem remover o PodCast selecionado, ou todos, da lista dos seus PodCasts.

Pressione “Ok” para selecionar a opção desejada, e depois confirme que quer remover pressionando novamente

“Ok”.

11.3.2 Ordenar os PodCasts

As duas próximas opções do menu são “Mover para cima” e “Mover para baixo”, que permitem ordenar a lista da

maneira que desejamos.

Pressionando “Ok” na opção que prfetendemos, a ação será efetuada, e o TifloReader anunciará “Movido para

novo local” e anunciará o novo número de ordem na lista.

11.3.3 Armazenar episódios de PodCasts

Em várias situações quererá ouvir os seus PodCasts em locais onde não tem acesso às redes Wi-Fi, e para isso

existe a opção de armazenar os episódios no TifloReader.

*11.3.3.1 Descarregar episódio de PodCasts*

A primeira operação necessária é mover o PodCast para a lista “Os Meus PodCasts”.

Com o PodCast já fazendo parte dos seus PodCasts, selecione e abra a lista de episódios do PodCast desejado.

Selecione o episódio a descarregar e pressione a tecla “Menu”.

Selecione a opção “Descarregar episódio de PodCast” e pressione “Ok”.

*11.3.3.2 Gerir os episódio de PodCasts armazenados*

Com as setas para a esquerda ou direita poderá deslocar-se para o Gestor de descargas.

Nesta lista aparecerão todos os PodCasts dos quais descarregou, pelo menos, um episódio.

Para eliminar um episódio que já não lhe interessa guardar, abra o respetivo PodCast, selecione o dito episódio e

pressione “Menu”.

Escolha “Eliminar descarga” e pressione “Ok” duas vezes, uma para selecionar e outra para confirmar a ação.

Vinvision Technology Co., Limited

**12 Precauções de segurança e resolução de problemas básicos**

12.1 Precauções de segurança

Mantenha o dispositivo afastado da umidade, calor ou luz solar direta.

Evite bater, deixar cair, torcer ou dobrar o dispositivo.

Não limpe o aparelho com solventes ou álcool.

É recomendável carregar a bateria após 5 ou + horas de uso contínuo para garantir maior

tempo de operação.

12.2 Resolução de problemas básicos

Se o dispositivo não funcionar corretamente, pressionar durante 8 segundos a tecla “Ligar/

desligar" para reiniciar o dispositivo, o que em alguns casos resolverá o problema.

Se o reiniciar do dispositivo não resolver o problema, a avaria pode ter sido causada por

uma falha de programa, e re-instalar o firmware do dispositivo poderá resolver o problema.

Ou então pode entrar em contato com o revendedor para suporte.

Se o dispositivo não funcionar após a re-instalação, siga os procedimentos seguintes para

o formatar:

Ligue a unidade ao computador através do cabo USB

Vá para “Computador” e selecione a unidade “Disco removível” correspondente ao

dispositivo

No menu de contexto, tecla Aplicações ou botão direito do rato, selecione Formatar,

escolha FAT32 para sistema de arquivos e deixe as outras configurações padrão

Clique em Iniciar, espere até a formatação terminar e pressione Enter para concluir o

processo

Após a formatação, deve instalar o firmware.

Contacte o seu revendedor se o dispositivo ainda não funcionar depois de todos esses

esforços

**13 Especificações**

Dimensões: 60 x 123 x 17 milímetros

Peso: cerca de 115 gramas (com bateria)

Bateria: Bateria interna de litium

Idiomas: Português e inglês

USB: USB 2.0

Capacidade de memória: 8 GB

Capacidades suportadas de cartão de memória: 1 a 32GB

Sistemas operativos suportados: Windows ME/2000/XP/2003/7/8/10/2008

Temperatura de operação: 0° a 40°